# **SK**

## Návod na používanie

***Sera* feed A** **plus** - automatické krmítko

***sera*feed A plus** – automatické krmítko dodáva do akvária predom určené množstvo krmiva 1 až 6 razy denne. Dávku krmiva, počet dávok a časy krmenia možno pohodlne nastaviť v niekoľkých jednoduchých krokoch. Mladé ryby rastú rýchlejšie a sú zdravšie ak sú krmené viacrazy denne. ***Sera* feed A plus** automatické krmítko je ideálne pre zaneprázdnených akvaristov, ktorí nemôžu krmiť vždy v predpísaných časoch….

**Vloženie baterie**:

* Stiahnite zásobník krmiva 1 z osky a otvorte kryt bateriovej komory 2 vložte bateriu veľkosť AA (1,5V), pozor na správnu polaritu 3 a kryt zatvorte. Prístroj je pripravený k používaniu.
* V strede časového kotúča 4 uvidíte rotujúcu osičku, tak sa tiež môžete presvedčiť, či automatické krmítko pracuje a bateria je vporiadku.

**Pre krmítko používajte len čerstvé, najlepšie alkalické baterie**

**Plnenie krmivom**:

* Otvorte kryt 5 zásobníka krmiva. Ak sa pri tom uvoľní šúpatko regulatora dávok 10, jednoducho ho nasuňte späť. Zásobník naplňte krmivom.
* Obsah krmiva by mal byť v rozmedzí **MIN** a **MAX** 9 .
* Kryt nasuňte na osičku ukazateľom **UP** smerom hore 7 až zacvakne.
* Zásobník nasuňte na osičku hodinového strojku 8
* Veľkosť dávky krmiva nastavíte posúvaním šúpatka 10 .

**Nastavenie času a časov krmenia**:

* Dvihnite ochranný kryt proti vode 11 a otáčaním časového kotúča 12 nastavíte presný čas. Momentálny čas ukazuje kotúč oproti gombíku **Manual Start** 13 .
* Červené zarážky nasuňte na časový kotúč v intervaloch krmenia 14 Môžete nastaviť až 6 intervalov krmenia
* Dodatočné krmenie spustíte pomocou gombíku **Manual Start** 13
* Veľkosť dávky krmiva nastavte šúpatkom 10 .

**Upozornenie: Aby ste nepoškodili jemné mechanické prevody, nikdy neotáčajte zásobník krmiva rukou, neblokujte otáčací mechanizmus, tiež netočte nastavovacími gombíkmi proti smeru hodinových ručičiek.**

**Informácia:**

* Pred plnením krmiva, musí byť zásobník 1 čistý a suchý.
* Krmítko neumiestňujte v priestore so zvýšenou vlhkosťou, teplotou vyššou ako 50°C, alebo vibráciami!
* Používajte suché krmivo normálnej veľkosti ako ***sera* vipan *sera*** **vipagran**. Hrudkovaniu krmiva zabránite ak pripojíte na vzduhovací vývod napríklad vzduchovací motorček ***sera* air 110**  16 .

**Náhradné diely**:

***sera* zarážky** (10 kusov, kód 08842)

***sera* zásobník** krmiva (kód 08844)

**Dôležité**: Ak sa hodinový strojček zastaví, je pravdepodobne vybitá bateria. Vybitá bateria patrí do špeciálneho odpadu.

**Likvidácia prístroja**:

Vyradený prístroj nepatrí do komunálneho odpadu! Uživateľ v zmysle zákona o odpadoch je povinný prístroj odovzdať do patričnej skupiny odpadov kde bude odborne zlikvidovaný.